                             Разделитель стрелковый РС-2 II класса пулестойкости

Разделитель стрелковый РС-2 II класса пулестойкости предназначен для разделения стрелковых мест в тирах при стрельбе из короткоствольного и гладкоствольного стрелкового оружия, остановки и удержания всех типов пуль до калибра Para9мм  и кинетической энергией до 500 Дж включительно, а так же дроби охотничьих боеприпасов для гладкоствольного оружия до кал.12, их осколков и элементов при проведении учебно-тренировочных стрельб.
 РС-2 представляет собой жёсткую сборную конструкцию в виде стального каркаса укрытого стальными листами разрушающими пули, отклоняющими и улавливающими их осколки. 
 Встроенное пулестойкое стекло 18мм увеличивает обзор для контроля ситуации.
 В комплект РС-2 входит стол с буртиком позволяющий устанавливать столешницу из различных материалов и встраивать кнопки управления мишенными установками, видео и т.д. 
Конструкция позволяет устанавливать монитор, розетки и освещение со скрытой проводкой.
Ширина стрелкового места зависит от размеров помещения и санитарных норм. 
Cтол откидной, для прохода в стрелковую галерею.
 Конструкция РС-2 позволяет осуществлять монтаж 5 стрелковых мест силами двух сборщиков средней квалификации за одну рабочую смену. 
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